붙임 2		겨울철 주요 위험요인별 긴급점검 자율점검표(사업장)

사 업 장 명 (건설업체명)		대 표 자 (안전보건관리책임자)
소 재 지		법인등록번호 (사업자등록번호)
업 종	(노동자수: ) (공사규모: )	전 화 번 호 (팩 스 번 호)
생 산 품 목

공통 점검 항목	점검 결과
따뜻한 옷(방한장구) ○ 여러 겹의 옷 착용 ○ 모자 또는 두건 착용 ○ 얼굴과 입을 가리는 마스크 사용 ○ 보온 장갑 및 보온·방수기능 신발 착용
따뜻한 물 ○ 따뜻하고 깨끗한 물 제공
따뜻한 쉼터 ○ (휴게시설) 휴식시간에 이용할 수 있는 휴게시설 설치 및 설치․관리 기준 준수 ※ 설치･관리 기준 준수 : 크기, 온도, 위치 등 적정기준 준수 여부 확인 ○ (쉼터) 휴게시설 설치장소 이외 작업장소와 가까운 곳에 추위를 피할 수 있는 따뜻한 쉼터 마련 ※ 난방장치 설치 시 화재 또는 유해가스 중독 우려가 없도록 설치
기 타 ○ 한파 특보 시 옥외작업 최소화 ※ 추운 시간대(새벽) 옥외작업시간·휴식시간 조정 등 ○ 한랭질환 예방가이드와 퀵 가이드를 근로자가 쉽게 볼 수 있는 위치에 게시 ○ 한랭질환 예방 및 응급조치 교육 실시 ○ 운동지도 및 민감군 사전관리 ※ (민감군) 고혈압, 당뇨, 뇌심혈관질환, 갑상선 기능저하, 허약체질, 고령자, 신규배치자 등 ○ 동료작업자간 상호관찰 및 한랭질환 발생 시 응급조치 체계

점검 항목	점검 결과
〈건설현장〉 ○ 용접․용단 등 작업 시 불티 등 비산방지조치, 소화기 비치 및 화재감시자 배치 등 ○ 콘크리트 보온양생 시 질식위험이 없도록 열풍기 사용, 출입 시 가스농도측정 및 보호구 착용 ○ 콘크리트 타설 시 양생기간 및 굴착면 기울기를 준수하여 붕괴사고 예방 ※ 강설에 대비하여 사면은 천막 등으로 덮기 ○ 빙판길 미끄럼 방지용 안전화 착용, 작업전 모래를 뿌리거나 재설작업 진행 ○ 떨어질 위험이 있는 장소는 안전난간․덮개를 설치하고 보호구는 항시 착용
〈제조업 등〉 ○ 설비 이상유무 확인 - 위험물 보관장소 및 보관상태 이상유무 확인 - 화학설비 가동 전 이상유무 점검 - 인화성 물질 취급 장소의 환기 및 방폭설비 작동 여부 확인 ○ 화기작업 안전조치 - 화기작업시 가연물 등을 충분히 이격 - 용접방화포 등 불티비산 방지조치 실시 - 화재감시자 배치 ○ 비상조치계획 수립 - 화재·폭발 대비 비상대피계획 수립 - 소화설비 등 방화설비 작동 및 관리상태 확인 - 비상대피시설 이상유무 확인 - 비상구 설치 여부 확인

점검일:      .     .      .

점검자: 사업주(또는 현장책임자)                     (서명)
참여자(명예감독관 또는 근로자 대표 등 참여)                (서명)
참여자(소속:              직위:            )                (서명)

붙임 2		겨울철 한파로 인한 한랭질환 예방 가이드(OPS)

붙임 3		겨울철 한파로 인한 한랭질환 예방 가이드